江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）

超高分子量聚乙烯纤维无纬布异地扩建项目（环保设施）
竣工环境保护验收意见

2023年12月17日江苏九州星际高性能纤维制品有限公司根据《江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）超高分子量聚乙烯纤维无纬布异地扩建项目（环保设施）》竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、建设地点：如东经济技术开发区金沙江路北侧，天山路68号；

2、实际生产能力：年新增无纬布3600吨；

3、主体工程及产品方案、主要设备、主要原料、公用及辅助工程。

表1-1生产规模及产品方案表

	产品名称
	规格
	设计规模
	实际规模
	年运行时数

	无纬布
	GHA-Ⅰ：1200*1600mm
GHA-II：1600*1600mm
GHA-Ⅲ：1600*1600mm
GHA-IV：1600*1600mm
	3600吨/年
	3600吨/年
	300×24=7200h


表1-2原辅材料消耗表

	序号
	原辅材料名称
	规格
	设计年用量t/a
	实际年用量t/a
	备注

	1
	超高分子量

聚乙烯纤维
	800D
	3000
	3000
	外购、汽运

	2
	水性树脂胶
	固含量30±2%
	1800
	1800
	外购、汽运

	3
	PE薄膜
	25μm
	180
	180
	外购、汽运


表1-3 生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	设计数量

（台/套）
	实际数量

（台/套）
	备注

	1
	无纬布联合生产线
	SHHQY-1600
	24
	24
	国内

	2
	无纬布连续热压机
	3000t
	12
	12
	国内

	3
	无纬布热压机
	9000t
	1
	1
	国内

	4
	气动封口机
	SF-1700
	14
	14
	国内

	5
	无纬布自动裁切机
	/
	2
	2
	国内

	6
	卷布机
	/
	14
	14
	国内

	7
	空压机
	10m3/min，0.8MPa
	2
	2
	国内

	8
	空气储罐
	5m3，0.8MPa
	1
	1
	国内

	9
	裁布机
	/
	4
	4
	国内

	10
	厢式变压装置
	/
	1
	1
	国内

	11
	配电柜
	/
	13
	13
	国内

	12
	叉车
	3t
	1
	1
	国内

	13
	冷干机
	5m3/min 
	1
	1
	国内

	14
	吸收塔
	Φ2400×2200×7000
	3
	3
	国内

	15
	离心风机（节能低噪音中压通风机）
	CZ-1500W，风量1530m3/h，全压2400Pa，转速2800r/min，N=1.5KW
	37
	24
	根据试运行数据，取消13台热压机配套的小风机13台

	16
	离心风机
	4-72/8c流量13643~25297m3/h全压1106~1507Pa，1250rpm，N=11KW
	8
	3
	根据试运行情况，减少5套风机

	17
	自吸式磁力驱动泵
	ZCQ40-32-132，

Q=180L/min，H=20m，N=2.2KW
	5
	5
	国内

	18
	自吸式磁力驱动泵
	ZCQ20-15-110P，

Q=50L/min，H=12m，N=0.37KW
	2
	2
	国内

	19
	调胶搅拌器
	300L
	2
	2
	国内

	20
	调胶中转箱
	200L
	50
	50
	国内


表1-4 主体、辅助、公用及环保工程

	设施类别
	建设名称
	设计能力
	实际能力
	备注

	主体工程
	车间4
	9590.7m2
	9590.7m2
	/

	
	车间5
	4629.6m2
	4629.6m2
	/

	公用

工程
	给水
	6600t/a
	6600t/a
	来自市政自来水管网

	
	排水
	6000t/a
	6000t/a
	送如东恒发水处理有限公司集中处理

	
	蒸汽
	9000t/a
	9000t/a
	蒸汽管道

	
	供电
	900万kWh/a
	900万kWh/a
	来自市政供电电网

	贮运工程
	仓库1
	875.2m2
	875.2m2
	汽车运输，仓库贮存

	
	仓库2
	976.4m2
	976.4m2
	

	
	仓库3
	1427.6m2
	1427.6m2
	

	环保工程
	废气
	上胶、烘干废气
	水喷淋吸收装置+1根15m排气筒(1#）
	水喷淋吸收装置+1根15m排气筒(1#）
	达标排放，影响较小

	
	
	上胶、烘干、热压废气
	水喷淋吸收装置+1根15m排气筒(2#）
	水喷淋吸收装置+1根15m排气筒(2#）
	

	
	废水
	生活污水
	化粪池
	化粪池
	接如东恒发水处理有限公司

	
	
	水喷淋置换废水
	/
	/
	

	
	噪声
	厂房隔声、减振、距离衰减
	厂房隔声、减振、距离衰减
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	
	固废
	固废仓库
	20m2
	20m2
	固废零排放

	
	
	危废仓库
	10m2
	依托二厂区
	危废安全暂存


（二）环保审批及建设过程情况

江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）超高分子量聚乙烯纤维无纬布异地扩建项目于2022年9月1日经江苏省如东经济开发区管理委员会备案，备案号为东管审备[2023] 104号。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目属于“十四、纺织业17”中的“28产业用纺织制成品织造178”，无需编制环境影响报告表。江苏九州星际高性能纤维制品有限公司考虑该项目建成运行后会对周边环境产生一定的影响，因此委托苏州常卫环保科技有限公司对该项目进行环境影响分析评估，《超高分子量聚乙烯纤维无纬布异地扩建项目环境影响分析报告》于2023年5月完成。

同时，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），超高分子量聚乙烯纤维无纬布异地扩建项目配套的环保设施属于“四十七、生态保护和环境治理业”中的“100脱硫、脱硝、除尘、VOCS治理等大气污染治理工程，需要进行填报登记表，该项目（尾气吸收处理装置项目）环境影响登记表已经完成备案，备案号：202332062300000283。

建设项目竣工后对照建设项目环境影响分析报告及配套环保设施环境影响登记表进行验收。
（三）投资情况

项目实际投资为18000万元，环保设施投资100万元。
（四）验收范围

此次验收监测范围为江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）超高分子量聚乙烯纤维无纬布异地扩建项目及其配套环保设施。

二、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目上胶烘干及热压工序产生的有机废气，废气经收集后通过水喷淋装置处理，通过15米排气筒排放，其中，东侧12条上胶及烘干工段废气设一根排气筒（1#），西侧12条上胶及烘干工段废气与热压工段废气合并管道设一根排气筒（2#），未收集到的部分在车间内无组织排放。

（二）废水

项目雨水经雨水管网收集后排入附近河流；项目产生的生活污水经化粪池处理后和喷淋置换废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准接管到开发区污水管网送如东恒发水处理有限公司集中处理，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级（A）标准后排入掘苴河。

（三）噪声

本项目主要噪声为无纬布连续生产线和热压机运行产生的噪声，在满足要求的前提下选用了转速低、噪声小的设备；减轻振动产生的噪声；对各类高噪声装备装了消音器，减少室内噪声污染，改善工人作业环境。

（四）固体废物

本项目危废仓库依托二厂区，二厂区已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求设立了危险固废仓库。

仓库为独立的封闭的场所，只用来存放危险废物，实行双人双锁；仓库门口张贴了标识牌及警告标识；仓库里面做了围堰以及收集槽，防止外漏；地面硬质化并刷有环氧地坪漆防渗，仓库内部已张贴标识牌；换下来的危险废物张贴危险废物标签做好标记；仓库里外已安装摄像头。此仓库建设符合危险废物贮存仓库的规范要求。每个月定期制定危废管理计划。

本项目生产过程中产生的危险固废为废机油，委托江苏信炜能源发展有限公司处置。

（五）辐射

本项目不涉及辐射。

（六）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

（1）公司突发环境事件应急预案已备案，同时进行了环境应急演练。

（2）公司在车间内根据应急要求配备齐全了应急物资。

2、标准监测点位设置

企业已设置了雨水标准化排口、废气标准化排口，并张贴了标识牌。

3、其他设施

本项目不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置，生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。

四、环境保护设施调试效果

1、废气
营运期间产生的有组织非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准，无组织非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3限值，厂区内非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

2、废水

项目污水排口中化学需氧量、悬浮物、动植物油浓度达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总氮、总磷浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

3、厂界噪声

本项目厂界噪声测点（▲N1～▲N4）昼间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区为3类。

4、固体废物

验收监测期间：项目营运期固废主要为废包装纸板、边角料、不合格品、废胶桶、废胶皮，废胶桶由原厂家回收再利用，其余一般固废收集后出售。
项目依托二厂区危废仓库，该仓库储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。验收监测期间，固废废物全部综合或安全处置，“零排放”。

5、辐射

   本项目不涉及辐射。

6、污染物排放总量

①废气总量核算

表1项目污染物排放总量与总量控制指标对照评价结果

	污染物
	日均排放速率（kg/h）
	年运行时间（h）
	年排放总量

（t/a）
	污染物排放量

控制指标（t/a）
	达标情况

	非甲烷总烃
	1#
	0.007
	7200
	0.1728
	0.3178
	达标

	
	2#
	0.017
	
	
	
	


②项目废水总量核算

表2 废水污染物排放总量与总量控制指标对照评价结果
	污染物
	废水排放量（t/a）
	平均排放浓度（mg/L）
	年排放总量

（t/a）
	污染物排放量

控制指标（t/a）*
	达标情况

	化学需氧量
	6000
	227.6
	1.3656
	1.572
	达标

	悬浮物
	
	106.5
	0.639
	1.056
	达标

	氨氮
	
	27.0
	0.162
	0.1692
	达标

	总氮
	
	39.1
	0.2346
	0.2376
	达标

	总磷
	
	4.4
	0.0264
	0.0264
	达标


③固废

项目固废零排放无需核算。

五、工程建设对环境的影响

无

六、验收结论

对照环保竣工验收的要求，验收组一致认为江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）超高分子量聚乙烯纤维无纬布异地扩建项目（环保设施）竣工自主验收合格。

七、后续要求

    后续需定期进行环境监测，确保污染物达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位），验收人员信息包括人员的姓名、单位、电话等附后页。

江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）
2023年12月24日
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